크랙이 3인치(7.62cm)이상으로 결함으로 판단되는 2단계의 경우, 비용접 수리로써 국소적으로 얇아진 부분이나 선형 결함에 대해 볼트 클램프, 비금속 복합 랩 또는 메탈릭 에폭시 랩을 적용해야 해. 이 조치를 취해 안전을 유지하고 잠재적인 위험을 방지할 수 있어.